* **SFC-03 200W串口摄像机**
* 200万像素的嵌入式数字摄像头，最

高分辨率可达1600×1200 。

* 采用OV系列高性能CMOS传感器。
* 阵列式LED补光灯，夜视效果卓越。
* 采用专用图像压缩DSP微处理器进行

图像的压缩处理，画面清晰，色彩逼真 。

* 尤其适用于移动主机 山洪预警、远程


监控同时 对图像 质量要求较高并需要通2G、4G等传送图像的应用场景。

**建议配件：**

****

* 支架安装立面要求平整。
* 安装方式为鸭嘴支架安装。
* 支架安装立面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍。

**镜头选配:**

****

**技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| DSC03 200W串口摄像机 | |
| 传感器类型 | CMOS 1/4英寸 |
| 快门 | 电子快门 |
| 信噪比 | 40DB |
| 动态范围 | 50DB |
| 帧顿 | UXGA/SXGA: 15fps SVGA:30fps CIF: 60fps |
| 扫描模式 | 逐行扫描 |
| 图像设置 | 自动白平衡， 自动曝光， 自动增益 |
| 图像尺寸 | 1600×1200，1280×960，1024×768，  800×600，640×480，160X120 |
| 镜头 | 4mm、6mm、8mm、12mm、16mm选配 |
| 输出格式： | 标准JPG |
| 供电电源 | DC 12V |
| 工作电流 | <=100mA （LED灯板关闭） <=200mA（LED灯板开启） |
| 通讯接口 | RS485/RS232/TTL |
| 串口速率 | 115200（bit/s） |
| 传输协议 | 自定义协议 |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作环境 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |